统信**UOS**安装蒙恬签名板驱动教程

1. 首先下载统信生态适配清单的安装包到本地
2. 解压缩文件夹，找到deb包使用如下两种方案安装

安装方案一：

找到deb包，双击点击安装，等待安装成功

**重要：安装完成后，请务必重启计算机,才可正常使用服务。**



安装方案二：

找到deb包的所在目录，在空白区域点击鼠标右键并选择“在终端打开”



打开终端后执行下列安装命令,将命令复制到终端中按Enter执行

安装命令：

【AMD64】：【sudo dpkg -i com.penpower.cpwssigndriver\_3.0.0\_amd64.deb】。

【ARM64】：【sudo dpkg -i com.penpower.cpwssigndriver\_3.0.0\_arm64.deb】。


【LoongArch64】：【sudo dpkg -i com.penpower.cpsignpadsdk\_3.0.0\_loongarch64.deb】。

移除命令：【sudo dpkg -r com.penpower.cpwssigndriver】。


执行后提示输入登陆密码后进行安装，安装成功后并手动重新启动。

安装过程中，如出现提示讯息，请按「允许」钮,继续安装





3、在系统的右下栏位里出现驱动图标(箭头)，右键点击后为下列图片所示【每次开机时自动启动】默认值已打勾,即可进入软件系统使用我们的设备。



4、若无法使用签名板，请先执行下列测试demo是否可签字：


开启方式：1)到安装程序的位置，


2)使用浏览器打开index.html。




测试demo画面：

以L398S为例，点选「L370/L398S」，接着点选「Initialize Device」，启用签名板装置





启用完成签名板装置,请直接签字,如下撷图：



如执行完成上述之后还是无法使用，请联系我们的技术人员

软件技术支持：

软件技术支持（签名SDK开发包、驱动安装使用等软件问题）：

地址：北京市西城区广义街5号广益大厦C座317

电话: 010-82873871

邮箱: solution\_cn@penpower.net